需求计划明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 材料规格 |
|  | 半袋面和面机 | 650\*400\*900 | 1 | 5000 | 5000 | 不锈钢全封闭外壳，简易化操作开关 通过优化改良机械传动结构，使工作运动更平稳 高效电机动力强劲，运行稳定，传动结构牢固，工作噪音低 改良面斗设计增加容量，新型搅拌器加快成团 |
|  | 单通工作台 | 2000\*700\*800 | 2 | 2900 | 5800 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM  ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 |
|  | 热风循环消毒柜 | 1310\*660\*1980 | 1 | 2800 | 2800 | 全不锈钢机身结实耐用 125℃高温杀菌放心出餐 热风循环烘干不费电 一体式门把手手感出众 双旋钮控温+定时 精准温控探针防止超高温 |
|  | 收残台 | 700\*700\*800 | 1 | 2500 | 2500 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM  ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 |
|  | 双眼水池 | 1200\*700\*800 | 1 | 3500 | 3500 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM  ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 |
|  | 双门展示柜 | 1200\*700\*1900 | 1 | 5600 | 5600 | 数显电脑温控器精准控温 高密度粘合精铜蒸发器管路 中梁高密发泡锁温 国内知名品牌压缩机 双层中空钢化玻璃隔热保鲜 |
|  | 四门冰柜 | 1200\*750\*2000 | 2 | 4300 | 8600 | 美款C型大把手美观 201优质不锈钢拉伸内胆 铝合金材质回弹铰链 门梁加热防露管 品牌压缩机 性能温质量效果好 |
|  | 木案工作台 下面不要平板 | 1800\*800\*800 | 1 | 4500 | 4500 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM  ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 |
|  | 面粉车 | 500\*500\*550 | 3 | 933 | 2799 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM  ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 |
|  | 拉门工作台 | 1500\*800\*800 | 1 | 3501 | 3501 | ★优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM  ★支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 |
|  | 保鲜工作台 | 1800\*800\*800 | 1 | 4000 | 4000 | 美款C型大把手美观 201优质不锈钢拉伸内胆 铝合金材质回弹铰链 门梁加热防露管 品牌压缩机 性能温质量效果好 |
|  | 豪华多用炸锅 | 1000\*580\*930 | 1 | 3000 | 3000 | 一体成型油盆，机头与油盆可分开清洗，方便 不锈钢加粗发热管，高速聚能加热 油炸完成将机头翻转90度，机头自锁于垂直位置，方便加热管残油回收 |
|  | 电饼铛 | 45 | 1 | 3000 | 3000 | 全封闭环形发热管，热力均匀 机身采用201不锈钢板材厚度0.7mm厚度 双温双控上下盘温度独立显示 螺纹状铝锅锁油 |
|  | 电蒸饭车 | 24层 | 1 | 4800 | 4800 | 整机结构强度高，内箱钣金为高铜201不锈钢组成 整体高密度环戊烷发泡，环保节能隔热强 人性化设计，实时显示箱内温度 高强度渐进式门锁，讲究耐用开关自如 |
|  | 单眼电磁低汤灶 | 700\*800\*550 | 1 | 5500 | 5500 | 1.0mm加厚不锈钢板，IPX6防水等级部件衔接为鱼鳞满焊 15kw大功率，瞬间加热升温快 八档火力磁控调节 升级第四代数字机芯，高压电容耐高温高频高精度低损耗 |
|  | 四眼电磁煲仔炉 | 800\*800\*800 | 1 | 5000 | 5000 | 1.0mm加厚不锈钢板，IPX6防水等级部件衔接为鱼鳞满焊 15kw大功率，瞬间加热升温快 八档火力磁控调节 升级第四代数字机芯，高压电容耐高温高频高精度低损耗 |
|  | 电磁大锅灶 | 1000\*1150\*800 | 1 | 7200 | 7200 | 1.0mm加厚不锈钢板，IPX6防水等级部件衔接为鱼鳞满焊 15kw大功率，瞬间加热升温快 八档火力磁控调节 升级第四代数字机芯，高压电容耐高温高频高精度低损耗 |
|  | 双炒双温电磁炒灶 | 2000\*1150\*800 | 1 | 9500 | 9500 | 1.0mm加厚不锈钢板，IPX6防水等级部件衔接为鱼鳞满焊 15kw大功率，瞬间加热升温快 八档火力磁控调节 升级第四代数字机芯，高压电容耐高温高频高精度低损耗 |
|  | 不锈钢排烟罩 | 8000\*1200\*500 | 10㎡ | 1164.1/㎡ | 11641 | 1.0mm不锈钢板 |
|  | 烟箱 | 600\*500 | 15㎡ | 521.91/㎡ | 7828.65 | 1.0mm镀锌板 |
|  | 排烟管道 圆形 | 500\*500 | 70㎡ | 521.91/㎡ | 36533.7 | 1.0mm镀锌板 |
|  | 排烟风机 | 5.5kw | 1台 | 10002.27 | 10002.27 | 2.0mm铁皮 |
|  | 进风管道 | 200\*500 | 20㎡ | 469.719/㎡ | 9394.38 | 1.0mm镀锌板 |
|  | 百叶风口 | 250\*250 | 5个 | 238.068 | 1190.34 | 1.0mm铝合金 |
|  | 打眼 | 现场做 | 2个 | 500 | 1000 |  |
|  | 不锈钢装饰板 | 现场做 | 20㎡ | 649.719/㎡ | 12994.38 | 1.0mm加厚不锈钢板 |
|  | 吊柜 | 现场做 | 5㎡ | 590.656/㎡ | 2953.28 |  |
|  | 油壶 |  | 2套 | 100 | 200 | 1.0mm加厚不锈钢板 |
|  | 调料车 |  | 2套 | 1500 | 3000 | 1.0mm加厚不锈钢板 |
|  | 控油工作台 |  | 2套 | 1500 | 3000 | 1.0mm加厚不锈钢板 |
|  | 展示盘 | 个 | 20 | 60 | 1200 | 12寸景德镇金边骨瓷 |
|  | 骨碟 | 个 | 30 | 40 | 1200 | 8.25，寸景德镇金边骨瓷 |
|  | 汤碗 | 个 | 20 | 50 | 1000 | 4.75，寸景德镇金边骨瓷 |
|  | 小勺 | 个 | 20 | 15 | 300 | 2号，景德镇金边骨瓷 |
|  | 筷架 | 个 | 20 | 20 | 400 | 三用，景德镇金边骨瓷 |
|  | 毛巾托 | 个 | 20 | 30 | 600 | 6\*6，景德镇金边骨瓷 |
|  | 茶杯 | 个 | 20 | 18 | 360 | 一号，把杯景德镇金边骨瓷 |
|  | 茶碟 | 个 | 20 | 20 | 400 | 4.75寸，景德镇金边骨瓷 |
|  | 烟缸 | 个 | 10 | 20 | 200 | 3寸，双孔景德镇金边骨瓷 |
|  | 牙签筒 | 个 | 2 | 26 | 52 | 景德镇金边骨瓷 |
|  | 金头筷子 | 双 | 40 | 20 | 800 | 9寸，加金树脂 |
|  | 不锈钢分羹勺 | 把 | 20 | 30 | 600 | 21cm，304不锈钢 |
|  | 餐垫 | 块 | 20 | 30 | 600 | 50\*30，纺织品 可水洗 |
|  | 水晶红酒杯 | 只 | 20 | 40 | 800 | 400ML，无铅水晶 |
|  | 水晶多功能杯 | 只 | 20 | 30 | 600 | 390ML，无铅水晶 |
|  | 水晶分酒器 | 只 | 20 | 40 | 800 | 100ML，无铅水晶 |
|  | 水晶小酒杯 | 只 | 20 | 40 | 800 | 15ML，无铅水晶 |
|  | 水晶醒酒器 | 只 | 2 | 150 | 300 | 1500ml，无铅水晶 |
|  | 汤盅 | 套 | 20 | 70 | 1400 | 6寸，景德镇金边骨瓷 |
|  | 异形热菜盘 | 个 | 30 | 50 | 1500 | 10-14寸，景德镇金边骨瓷 |
|  | 异形凉菜盘 | 个 | 18 | 30 | 540 | 8-10寸，景德镇金边骨瓷 |
|  | 鱼盘 | 个 | 3 | 50 | 150 | 14寸，景德镇金边骨瓷 |
|  | 汤炉 | 套 | 3 | 120 | 360 | 12寸，景德镇金边骨瓷 |
| 合计 |  |  |  |  | 201300 |  |

**注：本项目含安装、调试**